**Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego**

**dot. dostawy kserokopiarki**

**Formularz cenowy**

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………......................................

Adres Wykonawcy………………………………………….………………………………………………

**Składamy niniejszym ofertę na wykonanie zamówienia**

Nazwa i model oferowanej kserokopiarki…………..………………………………………………………

W poniższej tabeli proszę zaznaczyć krzyżykiem (X), które wymagania spełnia oferowana kserokopiarka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne kserokopiarki** | | **TAK** | **NIE** |
| Specyfikacja systemu: | Pamięć systemu (standard/maks.): 5 120 MB |  |  |
| Dysk twardy 250 GB |  |  |
| Ekran z obsługą gestów wielodotykowych |  |  |
| Rozmiar panelu / rozdzielczość: 10,1 ”/ 1024 x 600 |  |  |
| Format papieru: A6–A4 |  |  |
| Karta sieciowa/Sieć LAN |  |  |
| Port USB (skanowanie, drukowanie) |  |  |
| DUPLEX – Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie |  |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów: do 80 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m², Dualscan ADF |  |  |
| Podajnik boczny o pojemności 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2) |  |  |
| Kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2) |  |  |
| Specyfikacja kopiarki: | Technologia obrazowania: elektrostatyczne kopiowanie laserowe; tandemowe; pośrednie |  |  |
| Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor): do 33 str./min. |  |  |
| Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor): do 33 str./min. |  |  |
| Pierwsza kopia: 5.6 sekundy |  |  |
| Pierwsza kopia kolorowa: 6.3 sekundy |  |  |
| Czas przygotowania do pracy: ok. 13 sek. w trybie mono, 15 sek. w trybie kolorowym |  |  |
| Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi |  |  |
| Format oryginału: A6–A4 |  |  |
| Powiększenie 25-400 % w odstępach 0,1 %, automatyczny zoom |  |  |
| Specyfikacje drukarki: | Rozdzielczość drukowania: 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |  |  |
| Czcionki drukarki: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |  |  |
| Systemy operacyjne: Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |  |  |
| Specyfikacja skanera: | Rozdzielczość skanowania: do 600 x 600 dpi |  |  |
| Szybkość skanowania (mono / kolor): do 45/45 str/min w jednostronnym, do 90/90 str/min w dupleksie |  |  |
| Tryby skanowania: skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN |  |  |
| Inne: | Gwarancja: 60 miesięcy |  |  |
| Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| Komplet oryginalnych tonerów CMYK |  |  |
| Przegląd urządzenia |  |  |

Odmienne parametry od zaproponowanych powyżej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość całkowita brutto zamówienia (łączna wartość kolumny „wartość brutto”)

…………………………………………………………………………………………………………...

Słownie: …………………………………………………………………………………………………

**Jednocześnie oświadczam, że podane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zmówienia do siedziby Zamawiającego.**

………………………… …………………………..

Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej